**[vodakpkvk@gmail.com](mailto:vodakpkvk@gmail.com)**

**для пояснень**

**Директору КП «Кременчукводоканал»**

**Роману МІХЄЄВУ**

Товариство з обмеженою відповідальністю Будінвесткомпані» отримало Запрошення на укладання Прямого Контракту № CERC-KRK-DC-05. від 05 січня 2023 року.

Згідно з додатком №1 Запрошення кількість Товару для закупівлі складає:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поз. №** | **Опис Товарів** | **Одиниця виміру** | **Необхідна кількість** |
| 1 | Затвор чавунний поворотний дисковий з подвійним ексцентриситетом з редуктором та штурвалом DN800 PN10 з армованими прокладками, болтами, гайками, шайбами та демонтажною вставкою. | Шт | 4 |
| 2 | Затвор чавунний поворотний дисковий з подвійним ексцентриситетом з редуктором та штурвалом DN600 PN10 з армованими прокладками, болтами, гайками, шайбами та демонтажною вставкою. | Шт | 7 |
| 3 | Затвор чавунний поворотний дисковий з подвійним ексцентриситетом з редуктором та електричним приводом DN 600 PN10 з армованими прокладками, болтами, гайками, шайбами та демонтажною вставкою DN600 (400-500). | Шт | 1 |

Виходячи з того вказаної кількості Товарів ми повинні поставити:

Затвор чавунний поворотний дисковий з подвійним ексцентриситетом з редуктором та штурвалом DN**800** PN10 - **4** шт

* армованих прокладок- **12**шт
* демонтажних вставок-**4** шт
* болти, гайки, шайби -в комплекті у відповідності до кількості отворів фланців затворів та демонтажних вставок

Затвор чавунний поворотний дисковий з подвійним ексцентриситетом з редуктором та штурвалом DN**600** PN10 - **7** шт

* армованих прокладок- **21**шт
* демонтажних вставок-**7** шт
* болти, гайки, шайби -в комплекті у відповідності до кількості отворів фланців затворів та демонтажних вставок

Затвор чавунний поворотний дисковий з подвійним ексцентриситетом з редуктором та електричним приводом DN **600** PN10-**1**шт

* армованих прокладок- **3**шт
* демонтажних вставок-**1** шт
* болти, гайки, шайби -в комплекті у відповідності до кількості отворів фланців затворів та демонтажних вставок

Однак, у Розділі 1.3 Технічні Специфікації, а саме, у п.1.3.2. «Загальні вимогі до Товарів» для

Затвор чавунний поворотний дисковий з подвійним ексцентриситетом з редуктором та штурвалом DN**800** PN10 передбачена Поставка

* демонтажних вставок в загальної кількості –**2** шт
* армованих прокладок- **4**шт

Затвор чавунний поворотний дисковий з подвійним ексцентриситетом з редуктором та штурвалом DN**600** PN10 передбачена Поставка

* демонтажних вставок в загальної кількості –**4** шт
* армованих прокладок- **8**шт

Затвор чавунний поворотний дисковий з подвійним ексцентриситетом з редуктором та електричним приводом DN **600** PN10 передбачена Поставка

* демонтажних вставок в загальної кількості –**1** шт
* армованих прокладок- **2**шт

Враховуючі вищевказане просимо Вас у відповідності до п.18 «Пояснення» надати роз’яснення до кількості демонтажних вставок та армованих прокладок відповідного діаметру.

З повагою,