**Додаток 2**

*до тендерної документації*

**Технічні, кількісні вимоги до предмету закупівлі, спосіб доставки.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ з/п** | **Найменування товару** | **Одиниця виміру** | **Кількість** |
| 1 | Євроруберойд Бікроеласт ЕКП-4,0 | м2 | 450 |
| 2 | Євроруберойд Бікроеласт ЕПП-2,5 | м2 | 300 |

Особливі вимоги:

**Бікроеласт ЕКП 4,0 гранулят, сланець, основа поліестер – 450 м2**

(або аналоги)

* ***Довжина/ширина:*** 10х1 м.
* ***Тип матеріалу – рулонний***
* ***Маса 1 кв.м. матеріалу:*** 4,0 кг.
* ***Основа:*** поліестер
* ***Тип покриття: верх-***сланець, ***низ-*** плівка.
* ***Розривна сила при розтягуванні, не менше:***343 Н
* ***Водопоглинання за 24 години, за масою, не більше:*** 1%
* ***Температура крихкості в'яжучого, не вище:*** -25 град.
* ***Температура гнучкості на брусі R = 25мм, не вище:*** -10 град.
* ***Теплостійкість, не менше:***85 град.
* ***Термін служби:*** 10-15 років

Зазначений товар має завозитися окремими партіями, на наступний робочий день після усного або письмового звернення замовника.

**Бікроеласт ЕПП 2.5 основа поліестер – 300 м2**

(або аналоги)

* ***Довжина / ширина:*** 15х1 м.
* ***Тип матеріалу –рулонний***
* ***Маса 1 кв.м. матеріалу:*** 2,5 кг.
* ***Основа:*** поліестер
* ***Тип покриття: верх-***плівка, ***низ-*** плівка.
* ***Розривна сила при розтягуванні, не менше:***294 Н
* ***Водопоглинання за 24 години, за масою, не більше:*** 1%
* ***Температура крихкості в'яжучого, не вище:*** -25 град.
* ***Температура гнучкості на брусі R = 25мм, не вище:*** -10 град.
* ***Теплостійкість, не менше:***85 град.
* ***Термін служби:*** 10-15 років

Рік виготовлення товару: не раніше 2022 року.

1.Учасник повинен надати: сертифікат (паспорт) якості Товару.

2. Заміна дефектного Товару, у випадку пошкодження при транспортуванні.

3.Строк гарантії на Товар – не менше 12 місяців, з моменту передачі товару по накладній.

4. Місце поставки Товару: до вартості Товару включена вартість його доставки транспортом перевізника за адресою: 39500, Полтавська область м. Карлівка вул. Торгова, 3, або службами доставки.

Товар (при поставці) повинен бути упакований в УФ-стабілізовану плівку, поставлятись на піддонах, супроводжуватись документами, що підтверджують якість та безпеку, а саме: **копіями посвідчень якості та/або іншим документальним підтвердженням якості та безпеки товару** (у передбачених законодавством випадках)**.**

Учасник-переможець повинен забезпечити поставку товару, якість якого відповідає вимогам стандартів, а також умовам, встановленим чинним законодавством до товару даного виду та тендерної документації.